Conversió de format MTS per a Cinelerra

La càmera de vídeo genera uns arxius d'alta qualitat que en el format MTS, que cinelerra no pot manipular, per això cal una conversió prèvia.
A les noves versions de UBUNTU es fa servir el programa avconv, que substitueix a ffmpeg.
Cal fer la conversió del format.

avconv

avconv com el seu predecesor ffmpeg té una sintaxis força complexa, per tant serà interessant treballar des d'una interfície gràfica com és WinFF.
Una de les utilitats més interessants de avconv és la que ens proporciona les característiques del vídeo que ha generat la nostra càmera de vídeo, i així configurar el programa de conversió, per no perdre qualitat en la conversió.

avconv -i 000012.MTS
Retorna la següent informació:
avconv version 0.8.16-4:0.8.16-0ubuntu0.12.04.1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers
built on Sep 16 2014 18:33:49 with gcc 4.6.3
Input #0, mpegts, from '00012.MTS':
Duration: 00:09:21.59, start: 1.787500, bitrate: 25184 kb/s
Program 1
Stream #0.0[0x1011]: Video: h264 (High), yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn, 100 tbc
Stream #0.1[0x1100]: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 384 kb/s
Stream #0.2[0x1200]: Data: [144][0][0][0] / 0x0090
At least one output file must be specified

Aquesta utilitat ens informa de que:

Duration: 00:09:21.59	Durada del vídeo
bitrate: 25184 kb/s	Ratio del vídeo
1920×1080	Format de la pantalla
16:9	Relació d'aspecte de la imatge
50 fps	Frames per segon
Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 384 kb/s	Dades de l'àudio