DNSMASQ

La distribució LINKAT proporciona un DNS actiu, Bind.

Disposem de DNSMASQ que ofereix serveis de DHCP, DNS i TFTP

Els serveis de DHCP no els activarem als servidors del centre.

DNSMASQ resol de manera directa i inversa les equips especificats a /etc/hosts

Per configurar DNSMASQ cal fer algunes modificacions als arxius:

/etc/dnsmasq.conf

/etc/resolv.con

/etc/hosts

/etc/hosts.YaST2save

1 - Configuració de /etc/dnsmasq.conf

Amb un editor de tetx introduir els següents valors:

interface=eth0 no-dhcp-interface=eth0

interface: ens permet especificar a quina targeta de xarxa, en cas d'existir-ne més d'una, volem oferir el servei.
no-dhcp-interface: indica que no s'executarà el DHCP al dispositiu de xarxa eth0.
No cal configurar els paràmetres que fan referència al servidor DHCP, donat que no el farem servir.

2 - Configuració de /etc/resolv.conf

Amb un editor de tetx introduir els següents valors:

search intracentre nameserver 192.168.0.100 nameserver 192.168.0.2 nameserver 213.176.161.16 nameserver 213.176.161.18 nameserver 80.58.0.33 nameserver 80.58.32.97

El resultat d'aquest canvi serà que un cop el dnsmasq estigui operatiu les consultes de DNS es faran a la “cache” local i si no es pot resoldre es transferirà la consulta als servidors de noms externs, els de la XTEC, que faran el paper de forwarders.

nameserver 192.168.0.100 indica com a servidor de DNS del servidor. Necessari per al servei de validació LDAP nameserver 192.168.0.2 Servei de DNS del servidor WEB nameserver 213.176.161.16 nameserver 213.176.161.18 nameserver 80.58.0.33 nameserver 80.58.32.97 Servidors DNS externs al centre

3 - Configuració de /etc/hosts

Amb un editor de tetx introduir els següents valors:

#127.0.0.2 servidor.intracentre servidor 192.168.0.100 servidor.intracentre servidor 192.168.0.100 argo1 192.168.0.2 ceipturodeguiera.xtec.cat 192.168.0.2 proxy.intracentre proxy

comentar, precedint del símbol #, l'entrada 127.0.0.2 i afegint els emparellaments ip àlies, per exemple:
192.168.0.100 servidor.intracentre servidor
192.168.0.100 argo1
192.168.0.2 ceipturodeguiera.xtec.cat - Permet l'accés al servidor WEB del centre.
192.168.0.2 proxy.intracentre proxy - Defineix un àlias per al servidor intermediari del centre.
L'arxiu, finalment restarà així:

# # hosts This file describes a number of hostname-to-address # mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly # used at boot time, when no name servers are running. # On small systems, this file can be used instead of a # “named” name server. # Syntax: # # IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname # 127.0.0.1 nil # 127.0.0.2 servidor.intracentre servidor 192.168.0.100 servidor.intracentre servidor 192.168.0.100 argo1 192.168.0.2 ceipturodeguiera.xtec.cat 192.168.0.2 proxy.intracentre proxy # special IPv6 addresses ::1 localhost ipv6-localhost ipv6-loopback fe00::0 nil ff00::0 nil ff02::1 nil ff02::2 nil ff02::3 nil

4 - Configuració de /etc/hosts.YaST2save

El mateix farem amb el fitxer /etc/hosts.YaST2save
Cal editar-ho amb el YAST/Network Services/Nom dels ordinadors centrals

5 - Activació del servei DNSMASQ

Desactivar el servei Bind, cal deshabilitar el servei named, ocupa el port 53, que necessita dnsmasq i donen el mateix tipus de servei.

Activar el servei dnsmasq

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Migració WINDOWS a LINUX | Fase d'instal·lació