Servidor DNSMASQ

Configuració de /etc/dnsmasq.conf
Cal modificar les línies on apareix:

interface=eth0
no-dhcp-interface=eth0

Configuració de /etc/resolv.conf
Deixar l'arxiu amb aquestes línies:

search intracentre
nameserver 192.168.0.6

Configuració de /etc/hosts
Deixar l'arxiu així:

127.0.0.1	localhost
192.168.0.100 servidor.intracentre servidor
192.168.0.100 argo1
192.168.0.2 ceipturodeguiera.xtec.cat
192.168.0.6 proxy.intracentre proxy

reiniciar la placa de xarxa i el servei dnsmasq

/etc/init.d/networking restart
/etc/init.d/dnsmasq restart

si el sistema ha començat correctament i hi ha resolució de noms, podem executar la commanda nslookup xtec.cat i rebrem una resposta similar a aquesta:

root@servidor:~# nslookup xtec.cat
Server:	192.168.0.6
Address:	192.168.0.100#53
Non-authoritative answer:
Name:	xtec.cat
Address: 213.176.161.13

Menú Anterior | Pas següent: Servidor NFS