Configuració i ús de la tauleta AIRLINER de SMART

CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ AIRLINER / ORDINADOR

Aquest procediment descriu el procediment d'instal·lació de la tauleta per a UBUNTU 10.10.

1.- Prémer el botó de posta en marxa de la tauleta.

el llum blau de la tauleta farà intermitències, en cas contrari caldrà prémer el botó connect a la part inferior de la tauleta.

2.- Clicar a la icona del bluetooth a l'escriptori de l'ordinador
3.- Al menú seleccioneu l'opció Configuració d'un dispositiu nou.
4.- S'inicia la cerca, apareixerà la tauleta com a SMART/Ratolí.
5.- Seleccioneu el dispositiu i cliqueu el botó endavant.
6.- Quan s'estableixi la connexió correcta entre el dispositiu i l'ordinador, el llum blau de la tauleta deixarà de fer intermitències i restarà estàtic.

PER FER SERVIR LA TAULETA

CANVI D'ORDINADOR

1.- Posar en marxa la tauleta.
2.- Prémer el boto “connect” de la part inferior.

El llum blau de la tauleta farà intermitències

3.- Prémer la icona Bluetooth a l'ordinador.
4.- Al menú del Bluetooth trieu l'opció: SMARTBOARD WIRELESS SLATE / CONNECTA
5.- La llum blava del botó de la tauleta restarà fixa: la tauleta ja està operativa.

SENSE CANVI D'ORDINADOR

1.- Prémer el botó de posta en marxa de la tauleta.
2.- S'encendrà el llum blau de la tauleta, de manera estàtica, sense intermitències.
3.- La tauleta està disponible per treballar-hi.