ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Migració dels serveis d'emmagatzematge de dades de l'actual servidor Windows 2000 a un servidor LINKAT3

Incorporació dels serveis de:

LDAP / PDC

Migració del servidor WEB de LINKAT2 a LINKAT3

Incorporació dels serveis de:

APACHE2 / PHP / MySql

Pàgines HTML estpàtiques

Blocs d'aula

DokuWiki

Intranet

DNS

PROXY

Gestor de Continguts – DansGuardian

Instal·lació d'una granja de servidors LTSP per a servei de les aules i del maquinari de les classes

Instal·lació de 5 servidors LTSP, amb un programari que balancegi la càrrega de treball entre les 4 màquines

LTSP_1 / LTSP_2 / LTSP_3 / LTSP_4

Adquisició d'un dispositiu del KVM Switch per a l'accés a la configuració i manteniment dels servidors LTSP, Dades i WEB.

Màquines amb arrencada dual (Linkat i Windows) amb prioritat a LINKAT

Aquestes màquines tindran la modalitat de client de centre. Les màquines que respondran a aquesta configuració seran:

Sala de mestres

Consergeria

Màquina de tutoria d'Educació Infantil

Màquina de tutoria de Cicle Inicial

Màquina de tutoria de Cicle Mitjà

Màquina de tutoria de Cicle Superior

Aula d'Anglès 1

Aula d'Anglès 2

Aula de música

Configurar amb arrencada DUAL, però amb preferència a l'arrencada Windows de las màquines d'administració

Aquestes màquines tindran la modalitat de client de centre. Les màquines que respondran a aquesta configuració seran:

Secretaria 1

Secretaria 2

Secretaria 3

Secretaria 4

Implementació exclussiva de LINUX/UBUNTU

Un cop superades les fases inicials del projecte, tot el maquinari del centre funcionarà de manera exclusiva amb LINUX/UBUNTU, deixant de donar suport, per part del departament d'informàtica del centre al programari WINDOWS XP.Aquestes màquines tindran la modalitat de client de centre, sota LINUX/UBUNTU.

Migració dels servidors de dades, de web i de comunicacions a LINUX/UBUNTU 10.10 Server.

Inicialment es va implementar la versió UBUNTU 10.10 com a sistema operatiu de tot el maquinari. Totes les màquines que suportaven l'arquitectura de 64Bytes van muntar UBUNTU 10.10 64. El maquinari que no suportava l'arquitectura de 64Bytes, van muntar la versió de 32bytes. Hi ha màquines on es va instal·lar la versió de 32bytes, per raons relacionades amb alguns dispositius instal·lats: Màquines de professorat amb PDI eBeam (que no disposa de controladors per a 64bytes). Màquines de professor d'aula, que treballen amb iTalc, que no presenta determinades limitacions amb l'arquitectura de 64bytes). Servidors LTSP que presenten problemes amb l'arquitectura de 64bytes i iTalc

ES VA COMETRE UN ERROR!!! En instal·lar la versió UBUNTU 10.10, ha estat necessari fer una migració posterior de tot el sistema a una versió LTS de UBUNTU, que donés un període de manteniment més llarg. S'ESTÀ INSTAL·LANT LA VERSIÓ 12.04 LTS, amb la revisió necessari dels protocols i adaptacions de les configuracions als canvis introduïts en aquesta versió posterior de UBUNTU.

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Implementació de LINUX/UBUNTU