Capturar so de l'equip de so de l'escola

Configuració de la taula de mescles

Prémer el botó L/R GP del canal que es vol enregistrar.

A la secció de sortida de la taula de mescles, prémer el botó GROUP -> L/R

Connectar el cable que porta el senyal a la placa de so de l'ordinador al les sortides de la secció GROUP

Connexió a un ordinador amb LINUX UBUNTU

La LINKAT3, no reconeix la placa de so RIG3

Connectar el cable USB de la placa RIG3 a alguna de les sortides de l'ordinador.

Obrir les preferències de so del sistema (botó de la dreta sobre la icona de l'alta veu).

Al separador Entrada, seleccioneu com a dispositiu d'entrada de so el dispositiu I/O Session I)

En funció del que es volgui fer amb el so que arriba a l'ordinador, podeu indicar que el dispositiu de sortida de so sigui el I/O Sessio o el Dispositiu intern de l'ordinador.

Per iniciar l'enregistrament només restar posar en marxa el programa Audacity.

Connexió a un ordinador amb WINDOWS XP

Preparació de la màquina

Per que el dispositiu RIG3 funcioni cap instal·lar, prèviament, els controladors.

Inseriu el CD del programa i instal·leu els drivers corresponents.

Captura del so

Caldria verificar si és necessari fer això, de manera imprescindible o si pel contrari basta amb la definició del dispositiu de so a les opcions de so de l'equip, al tauler de control.

Opció 1

Cliqueu amb el botó dret sobre la icona de El meu ordinador i seleccioneu l'opció Propietats.

Seleccioneu el separador Hardware i a continuació el botó Administrador de dispositius.

Desplegeu la secció Dispositivos de sonido, vídeo y juegos

Deshabiliteu la placa habitual de audio de l'ordinador i assegureu-vos que queda disponible la placa del I/O Session.

Opció 2

Obriu el taule de control i seleccioneu la consola Dispositius de so i d'àudio.

A la secció Dispositiu per defecte seleccionar la placa de so externa: I/O Session.