Instal·lació de l'scanner EPSON PERFECTION 3490 PHOTO

1 - Instal·lar las sane-utils

apt-get install sane-utils

2 - Descarregar el firmware corresponent a l'escanner, en aquesta pàgina es pot consultar el firmware necessari. en el cas de l'EPSON Perfection 3490 Photo, es tracta del esfw52.bin

Pàgines amb informació sobre el Firmware dels escanners

http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html

http://snapscan.sourceforge.net/

3 - Caldrà cercar a Google l'arxiu amb el Firmware 'esfw52.bin donwload', es proposa alguna pàgina on es troba aquest arxiu amb el firmware, en el cas del Epson Perfection 3490 Photo, es troba a la pàgina: http://www.mediafire.com/?ejnp8pljdz5

Per a l'escànner Epson Perfection 2480 Photo l'arxiu de firmware és esfw41.bin

4 - Copiar l'arxiu amb el firware a la carpeta /usr/share/sane/snapscan, possiblement sigui necessari crear la carpeta.
5 - Cal determinar el BUS que fa servir el nostre escanner USB, farem servir l'ordre

lsusb | grep -i Epson
La resposta serà del tipus:
Bus 001 Device 015: ID 04b8:0121 Seiko Epson Corp. GT-F500/GT-F550 [Perfection 2480/2580 PHOTO]

6 - Editeu l'arxiu /etc/sane.d/snapscan.conf a línia 5, caldrà especificar la carpeta i el nom de l'arxiu amb el Firmware i a la línia 10 el BUS que fa servir el nostre escanner

## firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin
firmware /usr/share/sane/snapscan/Esfw52.bin
## firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw41.bin
# For USB scanners also specify bus=usb, e.g.
/dev/usb/scanner0 bus=001

7 - Executeu les ordres:

scanimage -L
scanimage -T

8 - Poseu en marxa XSane, si tot ha funcionat correctament s'hauria de reconèixer l'escanner i funcionar amb normalitat.

Pàgines de referència amb informació sobre el procés

Pàgina consultada amb la informació més rellevant del procés

http://jaimebalmes.edu.gva.es/mod/resource/view.php?id=535

El firmware ho he baixat d'aquesta pàgina

http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html http://snapscan.sourceforge.net/

Altres adreces

http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=instalaci%C3%B3n+scaner+epson+3490&ie=utf-8&oe=utf-8#hl=ca&newwindow=1&client=ubuntu&hs=eBD&channel=fs&sclient=psy-ab&q=instalaci%C3%B3n+scaner+epson+3490+ubuntu&pbx=1&oq=instalaci%C3%B3n+scaner+epson+3490+ubuntu&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=325721l327364l0l328090l7l7l0l0l0l0l248l1386l0.2.5l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=d41a13a6fde0ade3&biw=1366&bih=560
http://www.atareao.es/ubuntu/conociendo-ubuntu/instalar-el-escaner-epson-perfection-3490-photo-en-ubuntu/